	TEATRO LE LAUDI

	Scarico materiale dalla strada (se trasportato con mezzi di altezza superiore a mt.3,00) o da piazzale privato interno con accesso da via Leonardo da Vinci

	Capienza
	252 + 2 stalli per portatori di handicap

	Scarico materiale
	Media difficoltà

	Porta di scarico in palco
	94 x 198

	 PALCOSCENICO
	

	Accesso dalla sala
	Scaletta fissa laterale a dx

	Alt. Ribalta dalla platea
	1,20

	
	

	Distanza 1° fila da ribalta
	2,10

	Altezza dal palco alle rocchettiere
	4,50

	Rocchetti fissi
	SI

	Larghezza
	12,50 (utile 9,70)

	Profondità
	6,30

	Boccascena  - Sipario
	1,20

	Sipario - Fondale
	4,40

	Boccascena
	1,20 x 9,70

	Apertura massima sipario
	Mt. 8,50


	Sipario
	Manuale

	Camerini
	2 + 1 emergenza

	Inquadratura
	6 quinte nere su tiro in corda – 6 quinte armate nere   - 

 1 fondale nero

	Attrezzerie
	Corde - cantinelle

	Ritorni palco
	4 dx – 4 sx -  5 proscenio

	Ritorni sala
	6 dx – 6 sx

	Staffe porta fari
	4 dx - 4 sx

	Tensione
	380 v

	Ubicazione allacciamento elettrico
	Fondo palco prese 380 v.    [1 x 63 a – 3 x 32 a ]

	Potenza
	18 KW

	ILLUMINOTECNICA
	

	Proiettori 1
	16 pc 1.000  - 4 pc 500 ( Disponibili previo accordo con Dir. Amm)

	Proiettori 2
	12 Domino Spot Light 1.000 W

	Sagomatori
	4 Strand Lighting SL 23/50

	Barre Led
	6 Cameo Pix Bar 600 Pro

	Consolle
	  1  Showmaster 12/24 – 1 Showmaster 24/48

	Dimmer
	 [2] -  6 + 6  canali   ( 1 attuamente in riparazione)

	FONICA
	

	Impianto audio principale
	Integrato - (solo per conferenze)

	Fonica
	Si (disponibile a richiesta previo accordo con la Direz. Amminis.)

	Mixer  1
	Behringer X1222 – 6 linee Mic – 2 linee stereo

	Mixer 2
	Behringer QX2222 USB – 8 linee mic – 4 linee out

	Diffusori
	      Proel V12 A     +  ( DBS  2 x 180 )+ 2 Eurolive B 208D

	Lettore CD 
	Onkyo  DX 7355

	Microfoni panoramici a zona di pressione
	Crown- PCC 160    [3]

	Radio microfoni
	 1 x AKG WMS40 Pro Mini 2  Dual Vocal Set

2 x Behringer ULM 202 USB Ultralink wifi


	VIDEO
	

	Video Camera HD        ( videoconferenze)
	Tenveo-Tevo -VHD 102U

	Videoproiettore 1
	ViewSonic PX706HD   Risoluzione Full HD 

3000 ANSI Lumen .  Rapporto di contrasto: 22.000:1 

 Durata lampada 4.000 ore.

Rapporto di proiezione: 0.69-0.83

  Diagonale immagine: 60"~120"

  Keystone: +/- 20° (verticale) .Zoom ottico: 1.2x

 Livello di rumorosità (ECO): 27dB

  Input: Computer in x1, composito x1, audio in x1, HDMI x2,    USB tipo C x1

  Output: audio out x1, speaker: 5W Cube  

	Videoproiettore 2


	Epson EB-X49 Risoluzione XGA (1024x768)

 3600 ANSI Lumen

Rapporto di contrasto 16.000:1-

Rapporto di proiezione1,48-1,77:1

Zoom manuale, factor:1,2

Zoom ratio 1-1,2:1

Funzione USB Display 2 in 1: immagine /audio
Interfacce USB 2.0, RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN wireless a/n (5 GHz) (opzionale), Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI, Ingresso Composite, Presa jack uscita, Presa jack ingresso (2x), Uscita audio RCA, USB 2.0-A
Connessione smartphone Infrastruttura/Ad hoc
Altoparlante 5 Watt



	Schermo 3
	Celexon Mobil Expert 403 x 306, pieghevole, retroproiezione

	Schermo 2
	Celexon Mobil Expert 366 x 206, pieghevole, retroproiezione

	Schermo 1
	Fisso, fondo palco, dietro fondale,  4,70 x 3, 30  Proiezione frontale  

	Cavi
	VGA Varie metrature -  HDMI varie metrature 

HDMI fibra ottica  10, 15,  30, 50 mt 

	Regia
	Fondo sala dx – allacciamento rete

	Direzione tecnica organizzativa  Marco Faccenda
	3284689279  ufficiotecnico@teatrolelaudi.it


